電的マニュアル

1. 種目設定
   1. Home
   2. Program (Ｆ３)
   3. 50m (Ｆ２)
   4. ISSF (Ｆ１)
   5. 種目 (Ｆ１:60 Ｆ２:3×40 Ｆ３:3×20 Ｆ４:P60(ピストル60))

※画面の左下に種目が表示される。

1. スコアプリントのリプリント

プリンターへの印字が、何らかの原因で正常に印字されなかった場合に再度プリントしたい場合。（Ex．ペーパージャム、紙切れ、プリンター故障など）

* 1. Home
  2. Sys (System) (Ｆ４)
  3. Rept (Reprint) (Ｆ２)
  4. Repo (Report) (Ｆ１)

1 (Ｆ１) ： 今撃ち終わった結果

2 (Ｆ２) ： １つ前の種目の結果

3 (Ｆ３) ： ２つ前の種目の結果

※１以外は使用しないでください。故障の原因になりかねます。

３．0点挿入

　　的外暴発、クロスファイヤーなどの誤射があり、0点を強制挿入する場合。

1. Home
2. Other (Ｆ５)
3. Ins 0 (Ｆ２)

※Ins 0 を押すとプリンターの種類によって、記録用紙に ? Miss ! が印字されるが点数は0点と計算される。

４．時間切れで、規定弾数を撃ち終われなかった場合

　　① Home

② Othr (Ｆ５)

③　Abrt (Ｆ１)

※打ち終えた時点までのTOTALが印字される。

電的トラブル対応

* No feed on target

ゴムロールの流れに異常が生じた際に表示される。

　　→　No feed on target が表示されても点数には影響はありませんが、撃つたびに表示と機械音がします。射手に説明をして射座移動するかを聞いてください。

※残数が多い場合は、射座移動を促してください。

* STOP

種目設定して時間がたつとエコモードに切り替わり、STOPが表示されます。

→ 種目の再設定を行ってください。

* ゴースト

試射で撃った弾痕が本射に入っても消えない場合

→ Zoom のボタンを何回か押し、表示を切り替えると消えます。

* 種目再設定

３姿勢種目の際に射座移動などをして、姿勢を飛ばす場合

1. Home
2. Practice
3. 姿勢選択

* モニター画面が縮小してしまった場合

1. Home
2. Sys
3. Set (Settings)
4. Pre (Presentation)
5. Othr
6. CU
7. Lay out
8. 種目の再設定

* プリンターの異常時 (Ex．用紙の送りが止まらない。印字が正常にできないなど)

1. Home
2. Sys (Ｆ４)
3. HRDW (Ｆ４)
4. NEXT WIND
5. Prnt (Ｆ１)
6. D-931 (Ｆ１)

※⑥の表示は射場やプリンターのＮｏで異なります。